int led=12;

void setup() {

pinMode(led,OUTPUT);

}

void loop() {

for(int i=0; i<=255 ; i++){

analogWrite(led,i);

delay(50);

}

for(int i=255; i>=0; i--){

analogWrite(led,i);

delay(50);

}

delay(2000);

}

